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6.0) SCOPO

Indicare i criteri e le modalità adottate per la pianificazione e controllo della progettazione , allo scopo di assicurare una chiara definizione e attuazione dei requisiti dei clienti.

6.1) RESPONSABILITA’

PRO : ha la responsabilità della progettazione , pianificando le attività della stessa in accordo a quanto indicato nella presente.

S.QU : verifica la corretta attuazione di quanto descritto nella presente sezione e documenti ad essa correlabili , per una corretta ed efficace gestione delle attività di progettazione.

6.2) DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9001  par  7.3

UNI EN ISO 9004  par. 7.3


6.3) ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA PROGETTAZIONE

6.3.1 – Gli aspetti da considerare per una efficiente ed efficace azione di progettazione sono almeno i seguenti : 

Definizione aspetti tecnici della progettazione

Definizione delle responsabilità e dell’autorità

Definizione delle fasi e sequenza delle attività di progettazione

Attività di  riesame , verifica e  validazione per le varie fasi della progettazione

Chiara individuazione degli elementi in ingresso

Elaborazione del processo con chiara definizione delle risultanze dei dati di ingresso 

6.3.2 – FASI DELLA PROGETTAZIONE 

· Identificazione del tipo di valvola ( sfera )

· Sezione 

· Classe 

· Tipo di materiale , condizioni di calcolo

6.4) DATI DI INGRESSO DELLA PROGETTAZIONE

6.4.1 - I dati di ingresso della progettazione normalmente sono forniti dagli ordini dei clienti , e dalla documentazione ad essi allegati , indicanti le caratteristiche del corpo valvola da fornire.

6.4.2 – I dati d’ingresso da considerare in particolare modo sono i seguenti :




requisiti funzionali e prestazionali




requisiti cogenti applicabili ( sia legislativi che normativi )




dati o notizie utilizzabili da esperienze precedenti




informazioni o notizie utili per la progettazione

I dati devono essere documentati chiari  e non in contraddizione fra di loro .

Possono essere sia in forma di :




specifiche di prodotto




disegni costruttivi




distinte basi , ordini e documentazione esplicativa allegata

La documentazione può sussistere sia in forma cartacea che di natura informatica.

6.5) RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE

6.5.1 Il servizio progettazione , alla ricezione della conferma d’ordine procede alla verifica della documentazione contrattuale per la pianificazione della progettazione.

La pianificazione della progettazione, attività documentata , considera minimo i seguenti aspetti :



- controllo e verifica della documentazione contrattuale delle norme , codici e leggi 


  applicabili.



- elaborazione dei calcoli , con riferimento ai criteri di accettazione delle normative 


  di riferimento.



- fornire informazioni sui materiali da approvvigionare e sulle lavorazioni da eseguire sui 

   controlli e collaudi da effettuare.



- attenzione per un funzionamento sicuro e corretto della valvola.



- stabilire i momenti del riesame della verifica e validazione della progettazione.

6.5.2 ATTIVITA’ DI RIESAME  , VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Queste attività attuate durante le varie fasi della progettazione hanno lo scopo di assicurare l’esito positivo della progettazione.

6.5.2.1 Riesame della progettazione

Attività tesa a verificare che i risultati della progettazione soddisfino i requisiti stabiliti ; e ad individuare eventuali problematiche , proponendo le relative soluzioni.

In questa attività possono essere coinvolti più servizi operanti presso la SIV SRL.

 6.5.2.2 Verifica della progettazione

Momento nel quale si accerta la conformità dei dati di entrata a quelli di uscita , a questo scopo possono essere eseguiti le seguenti attività :




- calcoli alternativi




- simulazioni




- confronto con  progetti similari e sperimentati

Nella documentazione deve apparire chiaramente l’esito del confronto fra i dati di ingresso e quelli d’uscita.

6.5.2.3 Validazione della progettazione

Questa attività ha per finalità l’obiettivo di accertare che il prodotto fornito soddisfi i requisisti durante l’uso.

Presso la SIV SRL questa attività si svolge in due momenti una interna ed una esterna.

A – La validazione interna si sviluppa a vari livelli , considerando l’esito positivo delle verifiche della progettazione e dei collaudi del prodotto.

B – La validazione esterna è attuata seguito della fornitura del prodotto  al cliente , e nel non ricevere entro il periodo di garanzia reclami da parte del cliente.

E’ il responsabile della progettazione documentare l’attività di validazione indicandone chiaramente l’esito. 

6.6) MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE

6.6.1 - Queste attività può essere originata da vari fattori  quali a titolo  indicativo :

- modifiche dei requisisti o specifiche da parte della committenza

- da attività di riesame della progettazione

- da attività di verifica e/o validazione della progettazione

6.6.2 – Le modifiche della progettazione seguono la medesima procedura della progettazione originale .

Le varie attività , i calcoli , i disegni , la documentazione elaborata e le risultanze sono chiaramente documentate e conservate in modo chiaro .

6.7) PROCEDURE.

Questa sezione se necessario , può essere  integrata da procedure , che definiscono in modo più dettagliato le fasi operative.
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